A picture containing clipart

Description automatically generated

ВВОДНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАТОРА ГЕРМОШЛЮЗА

(МОДЕЛЬ KTA-11)



*утрачено*

~~КАК ВЫ ВИДИТЕ НА СХЕМЕ~~ ШЛЮЗ СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ГЕРМОДВЕРЕЙ И ЗОНЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ МЕЖДУ НИМИ. В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОНОМИИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ В РАБОТУ ШЛЮЗА ЗАЛОЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. ОДНОВРЕМЕННО МОЖЕТ БЫТЬ ОТКРЫТА ТОЛЬКО ОДНА ИЗ ГЕРМОДВЕРЕЙ
2. ДЕЗИНФЕКЦИЮ МОЖНО АКТИВИРОВАТЬ ТОЛЬКО КОГДА ВСЕ ГЕРМОДВЕРИ ЗАКРЫТЫ
3. ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТКРЫТИЕ ГЕРМОДВЕРЕЙ ЗАПРЕЩЕНО

ТЕПЕРЬ ПОГОВОРИМ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ. КАК ВЫ МОЖЕТЕ ВИДЕТЬ, НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ГЕРМОШЛЮЗОМ ПРЕДСТАВЛЕНО ЧЕТЫРЕ КНОПКИ:

1. УПР\_ВНУТР - КНОПКА ОТКРЫТИЯ-ЗАКРЫТИЯ ВНУТРЕННЕЙ ГЕРМОДВЕРИ
2. УПР\_ВНЕШ - КНОПКА ОТКРЫТИЯ-ЗАКРЫТИЯ ВНЕШНЕЙ ГЕРМОДВЕРИ
3. ДЕЗ - АКТИВАЦИЯ ПРОЦЕССА ДЕЗИНФЕКЦИИ
4. АВАР - АВАРИЙНОЕ ЗАКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ, ОТКАЧКА ВОЗДУХА, ПОДАЧА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ. (НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ НАХОЖДЕНИИ ЖИТЕЛЕЙ УБЕЖИЩА В ЗОНЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ)

КНОПКИ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ. НАЖАТИЕ КНОПКИ АКТИВИРУЕТ ЗАДАННУЮ ФУНКЦИЮ. ПОВТОРНОЕ НАЖАТИЕ ДЕАКТИВИРУЕТ.

ПОМИМО КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ НА ПАНЕЛИ РАСПОЛОЖЕН ЗУММЕР. ЗУММЕР ИЗДАЕТ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЕ "БЗЗЗЗЗ..." В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

1. ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ВЫПОЛНИТЬ КОМАНДУ, ПОДАННУЮ ОПЕРАТОРОМ
2. ЗА ДВЕ СЕКУНДЫ ДО НАЧАЛА ДЕЗИНФЕКЦИИA close up of a logo

   Description automatically generated
3. ЧЕРЕЗ ДВЕ СЕКУНДЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

утверждена комиссией в составе:

Главный инженер убежища Е. Иванов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Комендант убежища И. Петров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Старший комендант убежища К. Сидоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*P.S. перед тем, как кого-нибудь через нее прогнать стоит проверить что все работает как следует. В последний раз эта адская машина поджарила несколько наших ребят.*

*P.P.S. После завершения дезинфекции их лучше выпустить...*

